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GRAFF 1

Décapant puissant pour graffitis
(Enlève graisse, huile, peinture, suie et traces de pneus sur les sols industriels.

(Pénètre profondément dans les pores des pierres.

(Idéal pour enlever graffitis de toute nature.

[image: image2.jpg]ALL FOR CLEANING & HYGIENE

MAAFE SPRL

AVENUE ALBERT GIRAUD 60
1030 BRUXELLES

TEL: 02 21549 25

FAX: 02 242 40 82

EMAIL: MAAFE@MAAFE.BE







GRAFF 1

Décapant puissant pour graffitis
APPLICATION

Nettoyage intensif des revêtements pierre.

Pour toutes les surfaces lavables à l’eau et résistants aux solvants. 

Généralement,  est utilisé sur les pierres ou béton, ne convient pas aux surfaces peintes ou en matière synthétique.

CARACTERISTIQUES

GRAFF 1 est un décapant industriel aux solvants puissants qui contient des émulgateurs. Sa formulation lui confère un haut pouvoir détachant.

UTILISATIONS

CONSOMMATION

Récurage manuel : 1L ou 5L  /  10 M²

STOCKAGE

Conserver au sec et à l’abri du gel dans un local aéré.

EMBALLAGE

Carton de 4 x 5 L   /  Réf. GRAF1480

SECURITE

( Tenir à l’écart de toute source de chaleur.

Répartir le produit pur sur le support et laisser agir. La       (  Ne pas jeter les résidus à l’égoût.

durée dépend de la nature des souillures ainsi que            (  Le port de gants est conseillé.

de la porosité du revêtement.



  (  Produit inflammable. Bien ventiler les endroits

Rincer abondamment à l’eau claire et laisser sécher.            où l’on travaille. Après utilisation, bien fermer








     les bidons.








  (  Ne pas fumer.

DOSAGE





  Centre anti-poison (  070/245.245).

Pur.

